懒猫自定义入口控制使用文档

当客户端与微服无法直连的情况下，通过本工具将具有公网IP服务器作为客户端访问的入口，以优化传输效率。
目前支持两类方式：
路由器转发：家庭网络拥有公网IP，可直接设置路由器的端口转发到微服的地址 ( ip: 5500) 。
软件转发： Rathole、SSH、Frpc（TODO）
通过下面3种具体的方式添加自定义入口后，客户端会自动以此为通信的入口。

注意：
使用本工具时，请在设置中将应用设置自启动。以在下次重启微服时重新恢复网络转发服务。
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Rathole

参考下面文章搭建Rathole服务器：

https://github.com/rathole-org/rathole/blob/main/README-zh.md
https://www.bboy.app/2022/01/27/%E4%BD%BF%E7%94%A8rathole%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%86%85%E7%BD%91%E7%A9%BF%E9%80%8F/
rathole服务器运行：

rathole -s server.toml

server.toml配置

[server]

bind_addr = "0.0.0.0:9994" # `9994` 配置了服务端监听客户端连接的端口

[server.services.s1]

token = "token_asdf" # 用于验证的 token

bind_addr = "0.0.0.0:7736" # `7736` 暴露给互联网的端口

本工具内部集成了rathole客户端，需按照以下方式添加的配置信息。
[image: image4.png]1 BRI Y PRI -unix - 8 X

BEWY LCMD A0

LoMD B <> <> LCMD [192.168.1.209:5500]

192.168.1.146

1P 192.168.1.146
Service 1
Type  TCP

Token | token asdf





点击测试
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点击创建，稍等1~2秒就会刷新到列表中
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添加成功
SSH
参考博客：

https://www.cnblogs.com/XiiX/p/15095135.html
https://www.entropy-tree.top/2024/04/18/ssh-tunneling-techniques/#%E5%9C%BA%E6%99%AF%E6%A1%88%E4%BE%8B
需要确保您正常配置好了sshd 服务，以支持ssh的隧道转发。 （很关键，需要修改 /etc/ssh/sshd_config，以及重启sshd服务）
根据推荐方式2的提供的命令，先ssh进入您的微服。
在您的服务器执行命令即可。
ssh -R *:6666:192.168.1.209:5500  root@192.168.1.145
注意： <user> @ <custom_server_ip>  需要修改成您的服务器真实的用户和IP。 （测试的例子是 root@192.168.1.145) 
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在服务器执行命令，以及正常登录后，再执行下一步。
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root@192.168.1.145's password:
Welcome to Ubuntu 20.64.1 LTS (GNU/Linux 5.4.8-42-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
% Management: https://landscape.canonical.com
% Support: https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sun 28 Sep 2025 01:37:37 PM CST

System load:
Usage of /:
Memory usag
Swap usage:
Temperature:

Processes:

Users logged in:

IPvl address for dockerd
IPv4 address for enpls
IPv6 address for enplsd:

0.0
1.4% of U56.01GB

6% 3

2%

40.0 C

189

)

172.17.0.1

192.168.1.145

2u0e:36a: 147e:2100:7285: c2fF: fe76:5e96

=> There is 1 zombie process.

372 updates can be installed immediately.
261 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list —upgradable





再点击表单上的测试按钮，测试连通性。
点击创建。
创建成功后，在外部的列表点击测试。
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路由器
在您的家庭网络拥有公网IP前提下
进入路由器的控制面板中，配置端口转发到微服服务上。
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创建完后，建议在表格的上，测试其连通性。
参考：

https://resource.tp-link.com.cn/pc/docCenter/showDoc?id=1655112481787390
